### 南方电网对讲机传输通路协议定义

[文档副标题]

徐勇

2016

目录

[南方电网对讲机传输通路协议定义 0](file:///C:\Users\steve\Documents\南方电网对讲机传输通路协议定义.docx#_Toc452820021)

[系统组成 2](#_Toc452820022)

[通信方案： 2](#_Toc452820023)

[通信流程 2](#_Toc452820024)

[通信协议 4](#_Toc452820025)

## 系统组成



图1

通信方案：

1. 蓝牙

手台蓝牙版本4.0。需要智能手机的蓝牙能够支持4.0版本。手台蓝牙和智能手机自动配对。

1. 控制中心和网关之间的通信
2. 网关到手台之间的通信
3. 手机和手台之间的通信

通信流程

1. 手机和手台之间的通信

手机和通过蓝牙的Socket链接到手台的蓝牙上



1. 手台和网关之间的通信

手台和网关之间通过专业通信网络传递数据



1. 控制中心和网关之间的通信

控制中心和网关之间建立TCP长链接，控制中心作为服务器，网关连接到控制中心。



通信协议

对讲机系统提供手机和控制中心之间的透明传输协议。所有控制中心和手机之间传递的数据通过封装在数据单元进行传输。手机与手台之间、网关和控制中心之间都使用该协议

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报头 | 地址 | 命令 | 长度 | 数据 | CRC |
| 0XFFFE | 2 Bytes | 1 Byte | 1 Byte | 最大60 Bytes | 2 Bytes |

* 报头:2字节。固定为0xfffe
* 地址：2字节。网关发送到控制中心，这个地址设置为0x0000；控制中心发送到网关，这个地址为对讲机的ID号（在组网的时候设置的对讲机唯一标识）
* 命令：
  + 0x01: 数据传递，表示该报文有数据传递
  + 0x00: ACK，表示对方已正确收到该报文
  + 0x02：keep alive
  + 0xff: NACK，表示对方收到的报文有误
* 长度：1字节。数据单元的长度
* 数据：协议负载数据
* CRC：校验和。校验数据包括：地址，命令，长度和数据

CRC算法示例代码:

unsigned int CRC16\_2(unsigned char \*buf, int len)

{

unsigned int crc = 0xFFFF;

for (int pos = 0; pos < len; pos++)

{

crc ^= (unsigned int)buf[pos]; // XOR byte into least sig. byte of crc

for (int i = 8; i != 0; i--) { // Loop over each bit

if ((crc & 0x0001) != 0) { // If the LSB is set

crc >>= 1; // Shift right and XOR 0xA001

crc ^= 0xA001;

}

else // Else LSB is not set

crc >>= 1; // Just shift right

}

}

return crc;

}